Данная консольная программа осуществляет вывод 
противофазного синусоидального сигнала на оба канала ЦАП, 
используя для этого интерфейсную функцию DAC_SAMPLE().

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02