Данная консольная программа осуществляет ввод и отображение на экране дисплея 
отсчётов с первых двух каналов АЦП модуля E-154, используя для этого интерфейсную 
функцию ADC_SAMPLE(). Данные с АЦП представлены в кодах АЦП (в диапазоне от -8192 
до 8191). Усиление установлено равным 4 для всех четырех используемых каналов (т.е. 
амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -2.5В до 2.5В)
Подключение входных сигналов должно быть дифференциальным.


Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02