Данная консольная программа осуществляет однократный ввод и отображение на экране 
дисплея отсчётов с первых 4 каналов АЦП модуля E14-140, используя для этого интерфейсную 
функцию ADC_KADR(). Данные с АЦП представлены в кодах АЦП (в диапазоне от -8192 
до 8191). Усиление установлено равным 4 для всех четырех используемых каналов 
(т.е. амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -2.5В до 2.5В)
Подключение входных сигналов должно быть дифференциальным.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02