Данная консольная программа осуществляет сбор данных с первых 4 каналов
с частотой работы АЦП равной 100 кГц с одновременной их записью на диск 
в файл Test.dat. Кол-во собираемых отсчетов равно 80*(64*1024)=5МСлов.
Усиление установлено равным 4 для всех четырех используемых каналов (т.е. 
амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -2.5В до 2.5В)
Подключение входных сигналов должно быть дифференциальным.
В этой программе используется очередь асинхронных запросов на сбор данных.

Данный проект простроен в среде Borland C++ Builder 5.0