Данная программа осуществляет однократный синхронный сбор данных с первых
4 каналов с частотой работы АЦП равной 100 кГц с последующей их записью 
в файл Test.dat. Кол-во собираемых отсчетов равно 256*1024 = 256 кСлов.
Усиление установлено равным 4 для всех четырех используемых каналов (т.е. 
амплитуда входного сигнала должна находиться в диапазоне от -2.5В до 2.5В)
Подключение входных сигналов должно быть дифференциальным.
В этой программе используется синхронный вариант запроса на сбор данных	.

Данный проект простроен в среде Borland C++ 5.02