Данную демонстрационную программу можно рассматривать в качестве законченного 
примера использования интерфейсных функций штатной DLL библиотеки для 
модуля E-154 в целях применения различных видов синхронизации ввода данных 
с АЦП модуля. При этом частота работы АЦП равна 100 кГц, а усиление установлено
равным 4 для всех четырех активных каналов (т.е. амплитуда входного сигнала 
должна находиться в диапазоне от -2.5В до 2.5В)
Подключение входных сигналов должно быть дифференциальным.
                   
Данный проект простроен в среде Borland C++ Builder 5.0