Инструкция по прошивке модулей RB для ОС Windows:

1. Установить драйвер lcard_winusb_drv_setup.exe
2. Из командной строки из директории с прошивкой запустить rb_usb_burn.exe (останется в режиме ожидания)
3. Подлючить RB к ПК по USB
4. Подать питание на RB-101
5. Утилита автоматически обнаружит и обновит устройство 
6. Отключить USB кабель от маршрутизатора
